<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="10" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10" y1="0" x2="10" y2="12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="10" y1="12" x2="0" y2="12" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="12" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>Abmessungen 10 mm x 12 mm</text>
<text>(c) www.digital-bahn.de - Sven Brandt</text>
<text>Einsatz Mini V1.0</text>
<text>K</text>
</plain>
<libraries>
<library name="sbr_ic">
<packages>
<package name="SOT8">
<description>Body 150 mil / 3.9mm, Pitch 1.27, Microchip SN</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sbr_div">
<packages>
<package name="0805_SB">
<description>Body 2 mm x 1.25 mm, kleine PADs (Philips-Vorgabe für Reflow)</description>
</package>
<package name="0805W">
</package>
</packages>
</library>
<library name="sbr_mech">
<packages>
<package name="TESTP_T">
<description>SMD Lötpunkt, 2 mm x 2 mm</description>
</package>
<package name="TESTP_SMD_1X1">
</package>
<package name="TESTP_B_">
<description>SMD Lötpunkt, 2 mm x 1 mm</description>
</package>
<package name="PRGSTECKER_5V_MINI_KONTAKT2">
<description>SMD-Pads, VIA muss gesetzt werden!</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sbr_hl">
<description>&lt;b&gt;Halbleiter&lt;/b&gt;
&lt;p&gt;&lt;author&gt;Sven Brandt</description>
<packages>
<package name="SOD80">
<description>SOD80 (Mini-Melf), Gehäuse 3.5 mm x 1.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="IC1" library="sbr_ic" package="SOT8" value="12F629-SN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="sbr_ic" package="SOT8" value="78L05">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="sbr_div" package="0805W" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="AUSGANG2" library="sbr_mech" package="TESTP_B_" value="PADSMALL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AUSGANG1" library="sbr_mech" package="TESTP_B_" value="PADSMALL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AUSGANG5" library="sbr_mech" package="TESTP_B_" value="PADSMALL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AUSGANG4" library="sbr_mech" package="TESTP_B_" value="PADSMALL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="AUSGANG3" library="sbr_mech" package="TESTP_B_" value="PADSMALL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="+" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="-" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="5V" library="sbr_mech" package="TESTP_B_" value="PADSMALL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R2" library="sbr_div" package="0805_SB" value="270R (0805)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="sbr_div" package="0805_SB" value="270R (0805)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="sbr_div" package="0805_SB" value="270R (0805)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="sbr_div" package="0805_SB" value="270R (0805)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="sbr_div" package="0805_SB" value="270R (0805)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R6" library="sbr_div" package="0805_SB" value="10k (0805)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="sbr_hl" package="SOD80" value="MBR0530">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X1" library="sbr_mech" package="PRGSTECKER_5V_MINI_KONTAKT2" value="PRGSTECKER_5V_MINI_SMD">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="5V1" library="sbr_mech" package="TESTP_B_" value="PADSMALL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="TASTER" library="sbr_mech" package="TESTP_SMD_1X1" value="PAD_1X1">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="+5V">
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="5V" pad="TP"/>
<contactref element="X1" pad="P6"/>
<contactref element="5V1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="-" pad="TP"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="P5"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="+" pad="TP"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="AUSGANG4" pad="TP"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT2">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT5">
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="P4"/>
</signal>
<signal name="OUT4">
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="P2"/>
</signal>
<signal name="OUT3">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT1">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="AUSGANG3" pad="TP"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="AUSGANG2" pad="TP"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="AUSGANG1" pad="TP"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="AUSGANG5" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="12V">
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="P1"/>
<contactref element="TASTER" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
