<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="-2" x2="100" y2="-2" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="-2" x2="100" y2="58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="100" y1="58" x2="0" y2="58" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="58" x2="0" y2="-2" width="0" layer="20"/>
<text>V1.5</text>
<text>MS88-N</text>
<text>1</text>
<text>1</text>
<text>Abmessungen 100 x 60 mm</text>
<text>(c) www.digital-bahn.de - Sven Brandt</text>
<text>IN</text>
<text>Zentrale</text>
<text>B</text>
<text>O</text>
<text>1</text>
<text>8</text>
<text>ON</text>
<text>2</text>
<text>1</text>
<text>K</text>
<text>K</text>
<text>K</text>
<text>K</text>
<text>K</text>
<text>K</text>
<text>K</text>
<text>K</text>
<text>1</text>
</plain>
<libraries>
<library name="sbr_ic">
<packages>
<package name="SOT8">
<description>Body 190 mil x 150 mil=3.9mm, Pitch 50mil=1.27mm, Microchip SN</description>
</package>
<package name="SOT20">
</package>
</packages>
</library>
<library name="sbr_mech">
<packages>
<package name="JACK8-STEHEND">
<description>Farnell&lt;br&gt;
Conrad</description>
</package>
<package name="PRGSTECKER_5V">
<description>Drill 0.9mm, Diameter 1.67mm</description>
</package>
<package name="TESTP_THT_11">
<description>Testpunkt bedrahtet, Bohrdurchmesser 1.1 mm, ohne NAME</description>
</package>
<package name="KLEMME1X8_182_TBL">
<description>AKL182 und Wago734-162 und Würth TBL&lt;p&gt;
Raster 3.5 mm,
Drill 1.4mm</description>
</package>
<package name="TSH35">
<description>Bopla TSH35 DIN-Schienen-Halter</description>
</package>
<package name="LOCH_M3">
<description>Drill 3.3, Restrict 6.1 mm</description>
</package>
<package name="EDG-02">
<description>&lt;b&gt;DIP SWITCH&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="MA08-1_SMALL">
</package>
<package name="FIDUCIAL_G10">
<description>&lt;b&gt;Global Fiducial&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.0 MM Diameter&lt;p&gt;
Vision reference for SMD placement equipment</description>
</package>
<package name="LEER">
</package>
<package name="KLEMME1X2_182_TBL">
<description>AKL182-02 und Wago734-162 und Würth TBL&lt;p&gt;
Raster 3.5 mm,
Drill 1.4mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sbr_div">
<packages>
<package name="1206">
<description>SMD 3.2 x 1.6 mm
 Gut für Handlötung</description>
</package>
<package name="C1210">
<description>SMD 3,2 x 2.5 mm</description>
</package>
<package name="1206W">
<description>W für Wave, etwas zu klein, besser 1206</description>
</package>
<package name="0805SMALPAD">
<description>Kleinere Pads, Leiterbahn kann unter Device hindurch geführt werden (16 mil Bahn, 8mil Abstand)</description>
</package>
<package name="S88-N">
</package>
<package name="SIL9">
</package>
<package name="LOGO">
<description>Logo Digital-Bahn.de im LS, ca. 19mm x 2 mm</description>
</package>
<package name="ROHS_BIN_STOP_8">
</package>
<package name="LOGO_CE_STOP">
<description>logo CE, 6 mm x 4 mm, in LS</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sbr_hl">
<packages>
<package name="SMB">
<description>DO214AA = SMB&lt;br&gt;
Body 4.5 mm x 3.5 mm&lt;br&gt;</description>
</package>
<package name="SOT8_OPTO">
<description>Optokoppler ILD</description>
</package>
<package name="1206_POL">
<description>1206 polarisiert (K)</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>Body 2.9 mm x 1.3 mm, grosse PADs</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="con-amp">
<packages>
<package name="10X06MTA">
<description>&lt;b&gt;AMP MTA connector&lt;/b&gt;</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
<variantdef name="nur_Hall"/>
</variantdefs>
<elements>
<element name="U$2" library="sbr_div" package="S88-N" value=""/>
<element name="U$3" library="sbr_div" package="S88-N" value=""/>
<element name="U$4" library="sbr_div" package="S88-N" value=""/>
<element name="C83" library="sbr_div" package="1206W" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R89" library="sbr_div" package="1206" value="220k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R87" library="sbr_div" package="1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R86" library="sbr_div" package="1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R85" library="sbr_div" package="1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X81" library="sbr_mech" package="JACK8-STEHEND" value="MODULAR8-8S-STEHEND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X80" library="sbr_mech" package="JACK8-STEHEND" value="MODULAR8-8S-STEHEND">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED80" library="sbr_hl" package="1206_POL" value="LED_1206, gn">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R97" library="sbr_div" package="1206" value="470R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X85" library="sbr_mech" package="PRGSTECKER_5V" value="PRGSTECKER_5V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R79" library="sbr_div" package="1206" value="unbestückt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R78" library="sbr_div" package="1206" value="unbestückt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R77" library="sbr_div" package="1206" value="unbestückt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C80" library="sbr_div" package="0805SMALPAD" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC81" library="sbr_ic" package="SOT8" value="LM2931M">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R88" library="sbr_div" package="1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC80" library="sbr_ic" package="SOT20" value="16F690-SO">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X3" library="sbr_mech" package="TESTP_THT_11" value="PADLOCH_1.1MM"/>
<element name="R30" library="sbr_div" package="1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R31" library="sbr_div" package="1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R32" library="sbr_div" package="1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R33" library="sbr_div" package="1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R34" library="sbr_div" package="1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R35" library="sbr_div" package="1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R36" library="sbr_div" package="1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R37" library="sbr_div" package="1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X2" library="sbr_mech" package="KLEMME1X8_182_TBL" value="AKL182-08">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="RN1" library="sbr_div" package="SIL9" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="sbr_hl" package="SMB" value="SK34">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D2" library="sbr_hl" package="SMB" value="SK34">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="sbr_hl" package="SMB" value="SK34">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="sbr_hl" package="SMB" value="SK34">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="sbr_hl" package="SMB" value="SK34">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="sbr_hl" package="SMB" value="SK34">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D7" library="sbr_hl" package="SMB" value="SK34">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D8" library="sbr_hl" package="SMB" value="SK34">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="Z1" library="sbr_mech" package="TSH35" value="TSH35"/>
<element name="U$1" library="sbr_div" package="LOGO" value="LOGO_DIGITAL-BAHN_19MM"/>
<element name="U$5" library="sbr_div" package="ROHS_BIN_STOP_8" value="LOGO_WEEE_STOP_8MM"/>
<element name="U$6" library="sbr_div" package="LOGO_CE_STOP" value="LOGO_CE_LS_6MM"/>
<element name="H1" library="sbr_mech" package="LOCH_M3" value="LOCH3MM"/>
<element name="H2" library="sbr_mech" package="LOCH_M3" value="LOCH3MM"/>
<element name="H3" library="sbr_mech" package="LOCH_M3" value="LOCH3MM"/>
<element name="R12" library="sbr_div" package="1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED12" library="sbr_hl" package="1206_POL" value="LED_1206, gn">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OK3" library="sbr_hl" package="SOT8_OPTO" value="ILD213T">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OK4" library="sbr_hl" package="SOT8_OPTO" value="ILD213T">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OK5" library="sbr_hl" package="SOT8_OPTO" value="ILD213T">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="OK6" library="sbr_hl" package="SOT8_OPTO" value="ILD213T">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C82" library="sbr_div" package="C1210" value="22u/10V/1210">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C81" library="sbr_div" package="1206" value="1u/50V/1206">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R96" library="sbr_div" package="1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R83" library="sbr_div" package="1206" value="47R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R80" library="sbr_div" package="1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R81" library="sbr_div" package="1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C84" library="sbr_div" package="1206W" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="sbr_mech" package="EDG-02" value="">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R91" library="sbr_div" package="1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R92" library="sbr_div" package="1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OC" library="sbr_mech" package="MA08-1_SMALL" value="KLEMME1X8_MA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="GND" library="sbr_mech" package="MA08-1_SMALL" value="KLEMME1X8_MA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5V" library="sbr_mech" package="MA08-1_SMALL" value="KLEMME1X8_MA">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED1" library="sbr_hl" package="1206_POL" value="LED_1206, rt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED2" library="sbr_hl" package="1206_POL" value="LED_1206, rt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED3" library="sbr_hl" package="1206_POL" value="LED_1206, rt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED4" library="sbr_hl" package="1206_POL" value="LED_1206, rt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED5" library="sbr_hl" package="1206_POL" value="LED_1206, rt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED6" library="sbr_hl" package="1206_POL" value="LED_1206, rt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED7" library="sbr_hl" package="1206_POL" value="LED_1206, rt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="LED8" library="sbr_hl" package="1206_POL" value="LED_1206, rt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X81A" library="con-amp" package="10X06MTA" value="S88">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="sbr_mech" package="KLEMME1X8_182_TBL" value="AKL182-08">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="FID1" library="sbr_mech" package="FIDUCIAL_G10" value=""/>
<element name="FID2" library="sbr_mech" package="FIDUCIAL_G10" value=""/>
<element name="FID4" library="sbr_mech" package="FIDUCIAL_G10" value=""/>
<element name="FID3" library="sbr_mech" package="FIDUCIAL_G10" value=""/>
<element name="R13" library="sbr_div" package="1206" value="1k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="OK1" library="sbr_hl" package="SOT8_OPTO" value="ILD213T">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R1" library="sbr_div" package="1206" value="3k3">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R95" library="sbr_div" package="1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D10" library="sbr_hl" package="SOT23" value="BAV99">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC90" library="sbr_ic" package="SOT8" value="TLV272">
<attribute name="VALUE"/>
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2A" library="sbr_mech" package="LEER" value="AKL169-08"/>
<element name="X1A" library="sbr_mech" package="LEER" value="AKL169-08"/>
<element name="R93" library="sbr_div" package="1206" value="10k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R94" library="sbr_div" package="1206" value="unbestückt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1'" library="sbr_mech" package="KLEMME1X2_182_TBL" value="AKL182-02"/>
<element name="X1'A" library="sbr_mech" package="LEER" value="AKL169-02"/>
</elements>
<signals>
<signal name="LED_STATUS">
<contactref element="LED80" pad="K"/>
<contactref element="IC80" pad="10"/>
</signal>
<signal name="RM1_A">
<contactref element="IC80" pad="16"/>
<contactref element="OK3" pad="6"/>
<contactref element="RN1" pad="2"/>
<contactref element="OC" pad="1"/>
</signal>
<signal name="RM1_B">
<contactref element="IC80" pad="15"/>
<contactref element="OK3" pad="8"/>
<contactref element="RN1" pad="3"/>
<contactref element="OC" pad="2"/>
</signal>
<signal name="RM2_A">
<contactref element="IC80" pad="14"/>
<contactref element="OK4" pad="6"/>
<contactref element="RN1" pad="4"/>
<contactref element="OC" pad="3"/>
</signal>
<signal name="RM2_B">
<contactref element="IC80" pad="13"/>
<contactref element="OK4" pad="8"/>
<contactref element="RN1" pad="5"/>
<contactref element="OC" pad="4"/>
</signal>
<signal name="RM3_A">
<contactref element="IC80" pad="6"/>
<contactref element="OK5" pad="6"/>
<contactref element="RN1" pad="6"/>
<contactref element="OC" pad="5"/>
</signal>
<signal name="RM3_B">
<contactref element="IC80" pad="11"/>
<contactref element="OK5" pad="8"/>
<contactref element="RN1" pad="7"/>
<contactref element="OC" pad="6"/>
</signal>
<signal name="RM4_A">
<contactref element="IC80" pad="8"/>
<contactref element="OK6" pad="6"/>
<contactref element="RN1" pad="8"/>
<contactref element="OC" pad="7"/>
</signal>
<signal name="RM4_B">
<contactref element="IC80" pad="7"/>
<contactref element="OK6" pad="8"/>
<contactref element="RN1" pad="9"/>
<contactref element="OC" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S88_DATA_OUT">
<contactref element="X81" pad="2"/>
<contactref element="R83" pad="2"/>
<contactref element="X81A" pad="6"/>
</signal>
<signal name="VPP_2">
<contactref element="R88" pad="2"/>
<contactref element="X85" pad="P4"/>
<contactref element="IC80" pad="4"/>
</signal>
<signal name="S88_DATA_IN">
<contactref element="R89" pad="2"/>
<contactref element="X80" pad="2"/>
<contactref element="R86" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S88_CLK">
<contactref element="X81" pad="4"/>
<contactref element="X80" pad="4"/>
<contactref element="R87" pad="1"/>
<contactref element="X81A" pad="4"/>
</signal>
<signal name="N2">
<contactref element="LED80" pad="A"/>
<contactref element="R97" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S88_PS">
<contactref element="X81" pad="6"/>
<contactref element="X80" pad="6"/>
<contactref element="R85" pad="1"/>
<contactref element="X81A" pad="3"/>
</signal>
<signal name="S88_RAILDATA">
<contactref element="X81" pad="8"/>
<contactref element="X80" pad="8"/>
</signal>
<signal name="P_DATA">
<contactref element="X85" pad="P6"/>
<contactref element="IC80" pad="19"/>
<contactref element="R96" pad="1"/>
<contactref element="OK1" pad="8"/>
</signal>
<signal name="PIC_CLK">
<contactref element="R87" pad="2"/>
<contactref element="R77" pad="2"/>
<contactref element="C80" pad="2"/>
<contactref element="IC80" pad="17"/>
</signal>
<signal name="PIC_DATA_IN">
<contactref element="R86" pad="2"/>
<contactref element="R78" pad="2"/>
<contactref element="IC80" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PIC_PS">
<contactref element="R85" pad="2"/>
<contactref element="R79" pad="2"/>
<contactref element="IC80" pad="3"/>
</signal>
<signal name="PIC_DATA_OUT">
<contactref element="IC80" pad="12"/>
<contactref element="R93" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P_CLK">
<contactref element="IC80" pad="18"/>
<contactref element="X85" pad="P5"/>
<contactref element="OK1" pad="6"/>
<contactref element="R95" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIP1">
<contactref element="IC80" pad="9"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="R91" pad="1"/>
</signal>
<signal name="DIP2">
<contactref element="IC80" pad="5"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="R92" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S88_V_BUS">
<contactref element="IC81" pad="8"/>
<contactref element="X81" pad="1"/>
<contactref element="X80" pad="1"/>
<contactref element="C81" pad="2"/>
<contactref element="C84" pad="2"/>
<contactref element="X81A" pad="1"/>
<contactref element="IC90" pad="8"/>
</signal>
<signal name="S88_GND">
<contactref element="IC81" pad="3"/>
<contactref element="IC81" pad="2"/>
<contactref element="IC81" pad="6"/>
<contactref element="IC81" pad="7"/>
<contactref element="C83" pad="1"/>
<contactref element="X3" pad="P$1"/>
<contactref element="R89" pad="1"/>
<contactref element="X81" pad="3"/>
<contactref element="X81" pad="5"/>
<contactref element="X80" pad="3"/>
<contactref element="X80" pad="5"/>
<contactref element="R77" pad="1"/>
<contactref element="R78" pad="1"/>
<contactref element="R79" pad="1"/>
<contactref element="IC80" pad="20"/>
<contactref element="C80" pad="1"/>
<contactref element="X85" pad="P1"/>
<contactref element="OK3" pad="5"/>
<contactref element="OK3" pad="7"/>
<contactref element="OK4" pad="5"/>
<contactref element="OK4" pad="7"/>
<contactref element="OK5" pad="5"/>
<contactref element="OK5" pad="7"/>
<contactref element="OK6" pad="5"/>
<contactref element="OK6" pad="7"/>
<contactref element="C82" pad="1"/>
<contactref element="C81" pad="1"/>
<contactref element="R81" pad="1"/>
<contactref element="C84" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="GND" pad="5"/>
<contactref element="GND" pad="8"/>
<contactref element="GND" pad="6"/>
<contactref element="GND" pad="1"/>
<contactref element="GND" pad="7"/>
<contactref element="GND" pad="4"/>
<contactref element="GND" pad="3"/>
<contactref element="GND" pad="2"/>
<contactref element="X81A" pad="5"/>
<contactref element="OK1" pad="7"/>
<contactref element="OK1" pad="5"/>
<contactref element="IC90" pad="4"/>
<contactref element="IC90" pad="6"/>
<contactref element="IC90" pad="5"/>
<contactref element="R94" pad="1"/>
</signal>
<signal name="Y1">
<contactref element="X2" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="X2" pad="1A"/>
<contactref element="LED1" pad="K"/>
</signal>
<signal name="Y2">
<contactref element="X2" pad="2"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="X2" pad="2A"/>
<contactref element="LED2" pad="K"/>
</signal>
<signal name="Y3">
<contactref element="X2" pad="3"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
<contactref element="X2" pad="3A"/>
<contactref element="LED3" pad="K"/>
</signal>
<signal name="Y4">
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="X2" pad="4A"/>
<contactref element="X2" pad="4"/>
<contactref element="LED4" pad="K"/>
</signal>
<signal name="Y5">
<contactref element="X2" pad="5"/>
<contactref element="D5" pad="K"/>
<contactref element="X2" pad="5A"/>
<contactref element="LED5" pad="K"/>
</signal>
<signal name="Y6">
<contactref element="X2" pad="6"/>
<contactref element="D6" pad="K"/>
<contactref element="X2" pad="6A"/>
<contactref element="LED6" pad="K"/>
</signal>
<signal name="Y7">
<contactref element="X2" pad="7"/>
<contactref element="D7" pad="K"/>
<contactref element="X2" pad="7A"/>
<contactref element="LED7" pad="K"/>
</signal>
<signal name="Y8">
<contactref element="X2" pad="8"/>
<contactref element="D8" pad="K"/>
<contactref element="X2" pad="8A"/>
<contactref element="LED8" pad="K"/>
</signal>
<signal name="GLEIS_MITTE(B)_PLUS">
<contactref element="OK6" pad="1"/>
<contactref element="OK6" pad="3"/>
<contactref element="OK5" pad="1"/>
<contactref element="OK5" pad="3"/>
<contactref element="OK4" pad="1"/>
<contactref element="OK4" pad="3"/>
<contactref element="OK3" pad="1"/>
<contactref element="OK3" pad="3"/>
<contactref element="D10" pad="2"/>
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="OK1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GLEIS_1">
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="D7" pad="A"/>
<contactref element="D8" pad="A"/>
<contactref element="LED12" pad="K"/>
<contactref element="X1" pad="8A"/>
<contactref element="X1" pad="8"/>
<contactref element="X1" pad="5"/>
<contactref element="X1" pad="5A"/>
<contactref element="X1" pad="6A"/>
<contactref element="X1" pad="6"/>
<contactref element="X1" pad="7"/>
<contactref element="X1" pad="7A"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="X1'" pad="2"/>
<contactref element="X1'" pad="2A"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="OK3" pad="4"/>
<contactref element="R30" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="OK3" pad="2"/>
<contactref element="R31" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="OK4" pad="4"/>
<contactref element="R32" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="OK4" pad="2"/>
<contactref element="R33" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="OK5" pad="4"/>
<contactref element="R34" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="OK5" pad="2"/>
<contactref element="R35" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="OK6" pad="4"/>
<contactref element="R36" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="OK6" pad="2"/>
<contactref element="R37" pad="2"/>
</signal>
<signal name="+5V_S88">
<contactref element="R80" pad="2"/>
<contactref element="X85" pad="P2"/>
<contactref element="R97" pad="2"/>
<contactref element="IC80" pad="1"/>
<contactref element="IC81" pad="1"/>
<contactref element="C83" pad="2"/>
<contactref element="RN1" pad="1"/>
<contactref element="C82" pad="2"/>
<contactref element="R96" pad="2"/>
<contactref element="R91" pad="2"/>
<contactref element="R92" pad="2"/>
<contactref element="5V" pad="4"/>
<contactref element="5V" pad="1"/>
<contactref element="5V" pad="3"/>
<contactref element="5V" pad="2"/>
<contactref element="5V" pad="5"/>
<contactref element="5V" pad="7"/>
<contactref element="5V" pad="6"/>
<contactref element="5V" pad="8"/>
<contactref element="R95" pad="2"/>
<contactref element="R88" pad="1"/>
</signal>
<signal name="2V5_S88">
<contactref element="R80" pad="1"/>
<contactref element="R81" pad="2"/>
<contactref element="IC90" pad="3"/>
</signal>
<signal name="DATA_OUT">
<contactref element="R83" pad="1"/>
<contactref element="IC90" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="LED8" pad="A"/>
<contactref element="R37" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="R36" pad="1"/>
<contactref element="LED7" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="LED6" pad="A"/>
<contactref element="R35" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="R34" pad="1"/>
<contactref element="LED5" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="LED3" pad="A"/>
<contactref element="R32" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R31" pad="1"/>
<contactref element="LED2" pad="A"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="R30" pad="1"/>
<contactref element="LED1" pad="A"/>
</signal>
<signal name="GLEIS_2">
<contactref element="X1" pad="4"/>
<contactref element="X1" pad="4A"/>
<contactref element="X1" pad="3A"/>
<contactref element="X1" pad="3"/>
<contactref element="X1" pad="2"/>
<contactref element="X1" pad="2A"/>
<contactref element="X1" pad="1A"/>
<contactref element="X1" pad="1"/>
<contactref element="D10" pad="3"/>
<contactref element="X1'" pad="1A"/>
<contactref element="X1'" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="LED4" pad="A"/>
<contactref element="R33" pad="1"/>
</signal>
<signal name="S88_RESET">
<contactref element="X81A" pad="2"/>
<contactref element="X81" pad="7"/>
<contactref element="X80" pad="7"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="LED12" pad="A"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="OK1" pad="2"/>
<contactref element="OK1" pad="3"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$18">
<contactref element="OK1" pad="4"/>
<contactref element="D10" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PIC_DATA">
<contactref element="IC90" pad="2"/>
<contactref element="R93" pad="1"/>
<contactref element="R94" pad="2"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
