<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<text>(c) www.digital-bahn.de - Sven Brandt</text>
<text>TOP</text>
<text>BOT</text>
<text>11.3 mm x 310 mm</text>
<text>V2.1</text>
<text>WaLD</text>
<wire x1="-0.005" y1="0" x2="0" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="-1.27" x2="310" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="310" y1="-1.27" x2="310" y2="11.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="310" y1="11.27" x2="0" y2="11.27" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="11.27" x2="0" y2="-1.27" width="0" layer="20"/>
</plain>
<libraries>
<library name="SBR_IC">
<packages>
<package name="SOT14">
<description>Body 150mil / Pitch 50mil</description>
</package>
<package name="SOT8">
<description>Body 190 mil x 150 mil=3.9mm, Pitch 50mil=1.27mm, Microchip SN</description>
</package>
<package name="SOT16_2">
<description>Body 150mil / Pitch 50mil / Zentriert</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="SBR_HL">
<packages>
<package name="SOD80">
<description>SOD80 (Mini-Melf), Gehäuse 3.5 mm x 1.5 mm</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>Body 2.9 mm x 1.3 mm, grosse PADs</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sbr_div">
<packages>
<package name="1206_SB">
<description>Body 3.2 mm x 1.6 mm, kleine PADs (Philips-Vorgabe für Reflow)</description>
</package>
<package name="2512">
<description>&lt;b&gt;RESISTOR&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
chip 6.35 x 3.1 mm, 1W</description>
</package>
<package name="1206">
<description>SMD 3.2 x 1.6 mm
 Gut für Handlötung</description>
</package>
<package name="0805SMALPAD">
<description>Kleinere Pads, Leiterbahn kann unter Device hindurch geführt werden (16 mil Bahn, 8mil Abstand)&lt;br&gt;&lt;b&gt;Standard-Type Keramik 0805!&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="0805_SB">
<description>Body 2 mm x 1.25 mm, kleine PADs (Philips-Vorgabe für Reflow)&lt;br&gt;&lt;b&gt;kleinste Pads, nur in Ausnahmen!&lt;/b&gt;</description>
</package>
<package name="LOGO_PRINT">
<description>Logo als Print im Layer 21</description>
</package>
<package name="ROHS_BIN_PRINT_8">
<description>layer21 (Print) 8mm</description>
</package>
<package name="LOGO_CE_PRINT">
<description>logo CE, 6 mm x 4 mm, in Print Layer 21</description>
</package>
<package name="C1210">
<description>SMD 3,2 x 2.5 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sbr_mech">
<packages>
<package name="TESTP_B_">
<description>SMD Lötpunkt, 2 mm x 1 mm</description>
</package>
<package name="TESTP_T">
<description>SMD Lötpunkt, 2 mm x 2 mm</description>
</package>
<package name="TESTP_19MM">
<description>Langes PAD, für Lichtleiste, 20x1.6 mm</description>
</package>
<package name="TESTP_39MM">
</package>
<package name="TESTP_100_2">
<description>100mm x 1.2 mm</description>
</package>
<package name="TESTP_100MM">
</package>
<package name="PASS_FIDUCIAL_G10">
<description>&lt;b&gt;Global Fiducial&lt;/b&gt;&lt;p&gt;
1.0 MM Diameter&lt;p&gt;
Vision reference for SMD placement equipment</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="R2" library="sbr_div" package="0805_SB" value="10k (0805)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="sbr_div" package="1206_SB" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="sbr_div" package="1206_SB" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="sbr_div" package="1206" value="220R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G2" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G1" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D1" library="SBR_HL" package="SOD80" value="MBR0530">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D2" library="SBR_HL" package="SOD80" value="MBR0530">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D3" library="SBR_HL" package="SOD80" value="MBR0530">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="D4" library="SBR_HL" package="SOD80" value="MBR0530">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="IC2" library="SBR_IC" package="SOT8" value="78L05">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C2" library="sbr_div" package="0805SMALPAD" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D5" library="SBR_HL" package="SOD80" value="MBR0530">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R3" library="sbr_div" package="0805_SB" value="10k (0805)">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$3" library="sbr_div" package="LOGO_PRINT" value="LOGO_DIGITAL-BAHN_PRINT"/>
<element name="X2" library="sbr_mech" package="TESTP_19MM" value="PAD19MM"/>
<element name="X3" library="sbr_mech" package="TESTP_39MM" value="PAD39"/>
<element name="X4" library="sbr_mech" package="TESTP_39MM" value="PAD39"/>
<element name="X7" library="sbr_mech" package="TESTP_39MM" value="PAD39"/>
<element name="X8" library="sbr_mech" package="TESTP_39MM" value="PAD39"/>
<element name="X50" library="sbr_mech" package="TESTP_100_2" value="PAD100_BREIT"/>
<element name="X60" library="sbr_mech" package="TESTP_100_2" value="PAD100_BREIT"/>
<element name="X90" library="sbr_mech" package="TESTP_100MM" value="PAD100MM"/>
<element name="X11" library="sbr_mech" package="TESTP_39MM" value="PAD39"/>
<element name="X12" library="sbr_mech" package="TESTP_39MM" value="PAD39"/>
<element name="X15" library="sbr_mech" package="TESTP_39MM" value="PAD39"/>
<element name="X16" library="sbr_mech" package="TESTP_39MM" value="PAD39"/>
<element name="X19" library="sbr_mech" package="TESTP_39MM" value="PAD39"/>
<element name="X20" library="sbr_mech" package="TESTP_39MM" value="PAD39"/>
<element name="X23" library="sbr_mech" package="TESTP_39MM" value="PAD39"/>
<element name="X24" library="sbr_mech" package="TESTP_39MM" value="PAD39"/>
<element name="X27" library="sbr_mech" package="TESTP_39MM" value="PAD39"/>
<element name="X28" library="sbr_mech" package="TESTP_39MM" value="PAD39"/>
<element name="X61" library="sbr_mech" package="TESTP_100_2" value="PAD100_BREIT"/>
<element name="X62" library="sbr_mech" package="TESTP_100_2" value="PAD100_BREIT"/>
<element name="X91" library="sbr_mech" package="TESTP_100MM" value="PAD100MM"/>
<element name="X92" library="sbr_mech" package="TESTP_100MM" value="PAD100MM"/>
<element name="X51" library="sbr_mech" package="TESTP_100_2" value="PAD100_BREIT"/>
<element name="X52" library="sbr_mech" package="TESTP_100_2" value="PAD100_BREIT"/>
<element name="X31" library="sbr_mech" package="TESTP_19MM" value="PAD19MM"/>
<element name="T1" library="SBR_HL" package="SOT23" value="BC817">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R5" library="sbr_div" package="1206_SB" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R10" library="sbr_div" package="1206" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R13" library="sbr_div" package="1206" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="3" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="4" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="+15V_1" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG"/>
<element name="+15V" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G2_5" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G1_5" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LIS" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R11" library="sbr_div" package="1206" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="SBR_IC" package="SOT16_2" value="ULN2003">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R12" library="sbr_div" package="1206" value="1k5">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="5" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="sbr_div" package="1206_SB" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="sbr_div" package="ROHS_BIN_PRINT_8" value="LOGO_WEEE_PRINT_8MM"/>
<element name="U$4" library="sbr_div" package="LOGO_CE_PRINT" value="LOGO_CE_PRINT"/>
<element name="+15V_3" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG"/>
<element name="+15V_4" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG"/>
<element name="IC4" library="SBR_IC" package="SOT14" value="16F18324-SL">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C5" library="sbr_div" package="C1210" value="10u/35V/1210">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="sbr_div" package="C1210" value="10u/35V/1210">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="G2_1" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G2_2" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G2_3" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G1_1" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G1_2" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G1_3" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="6" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G2_4" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="G1_4" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C-_1" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C+_1" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="R6" library="sbr_div" package="2512" value="100R">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D6" library="SBR_HL" package="SOD80" value="MBR0530">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="U$5" library="sbr_mech" package="PASS_FIDUCIAL_G10" value=""/>
<element name="U$6" library="sbr_mech" package="PASS_FIDUCIAL_G10" value=""/>
<element name="C+_2" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C+_3" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C-_2" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C-_3" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C+_4" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C+_5" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C-_4" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C-_5" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LOG1" library="sbr_mech" package="TESTP_B_" value="PADSMALL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="LOG2" library="sbr_mech" package="TESTP_B_" value="PADSMALL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="5V" library="sbr_mech" package="TESTP_B_" value="PADSMALL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="GND" library="sbr_mech" package="TESTP_B_" value="PADSMALL">
<attribute name="NAME"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="GND">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="D4" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="A"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="2"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="IC4" pad="14"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C-_1" pad="TP"/>
<contactref element="C-_2" pad="TP"/>
<contactref element="C-_3" pad="TP"/>
<contactref element="C-_4" pad="TP"/>
<contactref element="C-_5" pad="TP"/>
<contactref element="GND" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="BUTTON">
<contactref element="R2" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="4"/>
</signal>
<signal name="+5V">
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="1"/>
<contactref element="5V" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="COMMAND">
<contactref element="R1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$11">
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="T1" pad="3"/>
</signal>
<signal name="TX-LISSY">
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC4" pad="6"/>
</signal>
<signal name="60MA">
<contactref element="R5" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="3"/>
</signal>
<signal name="OUT_PWM5">
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="15V_CV">
<contactref element="D1" pad="K"/>
<contactref element="D2" pad="K"/>
<contactref element="D5" pad="A"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT_PWM2">
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="IC4" pad="9"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="X3" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="X4" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="X7" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$8">
<contactref element="X8" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$10">
<contactref element="X11" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$12">
<contactref element="X12" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$15">
<contactref element="X15" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$16">
<contactref element="X16" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$19">
<contactref element="X19" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$20">
<contactref element="X20" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$23">
<contactref element="X23" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$24">
<contactref element="X24" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$27">
<contactref element="X27" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$28">
<contactref element="X28" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="+15V">
<contactref element="X90" pad="P$1"/>
<contactref element="X92" pad="P$1"/>
<contactref element="X91" pad="P$1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="D5" pad="K"/>
<contactref element="+15V" pad="TP"/>
<contactref element="+15V_1" pad="TP"/>
<contactref element="+15V_4" pad="TP"/>
<contactref element="+15V_3" pad="TP"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="D6" pad="K"/>
<contactref element="R6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$13">
<contactref element="X2" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$14">
<contactref element="X31" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="T1" pad="1"/>
<contactref element="R5" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUSGANG_1">
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="X60" pad="P$1"/>
<contactref element="X62" pad="P$1"/>
<contactref element="X61" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="AUSGANG_2">
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="X50" pad="P$1"/>
<contactref element="X52" pad="P$1"/>
<contactref element="X51" pad="P$1"/>
</signal>
<signal name="AUSGANG_LISSY">
<contactref element="R11" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
</signal>
<signal name="AUSGANG_3">
<contactref element="R13" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
</signal>
<signal name="AUSGANG_4">
<contactref element="R10" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="11"/>
</signal>
<signal name="N$22">
<contactref element="R13" pad="1"/>
<contactref element="3" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$25">
<contactref element="R10" pad="1"/>
<contactref element="4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="G1">
<contactref element="D2" pad="A"/>
<contactref element="D3" pad="K"/>
<contactref element="G1" pad="TP"/>
<contactref element="G1_5" pad="TP"/>
<contactref element="G1_1" pad="TP"/>
<contactref element="G1_2" pad="TP"/>
<contactref element="G1_3" pad="TP"/>
<contactref element="G1_4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="G2">
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="G2" pad="TP"/>
<contactref element="D1" pad="A"/>
<contactref element="D4" pad="K"/>
<contactref element="G2_5" pad="TP"/>
<contactref element="G2_1" pad="TP"/>
<contactref element="G2_2" pad="TP"/>
<contactref element="G2_3" pad="TP"/>
<contactref element="G2_4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="AUSGANG_TX">
<contactref element="LIS" pad="TP"/>
<contactref element="R11" pad="1"/>
</signal>
<signal name="OUT_PWM1">
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC4" pad="5"/>
</signal>
<signal name="OUT_PWM4">
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC4" pad="7"/>
</signal>
<signal name="OUT_PWM3">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="IC4" pad="8"/>
</signal>
<signal name="N$9">
<contactref element="5" pad="TP"/>
<contactref element="R12" pad="1"/>
</signal>
<signal name="AUSGANG_5">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="R12" pad="2"/>
</signal>
<signal name="P_DATA">
<contactref element="IC4" pad="13"/>
<contactref element="LOG1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="P_CLK">
<contactref element="IC4" pad="12"/>
<contactref element="LOG2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="OUT_PWM6">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="IC4" pad="10"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="6" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$17">
<contactref element="C+_1" pad="TP"/>
<contactref element="D6" pad="A"/>
<contactref element="R6" pad="1"/>
<contactref element="C+_2" pad="TP"/>
<contactref element="C+_3" pad="TP"/>
<contactref element="C+_4" pad="TP"/>
<contactref element="C+_5" pad="TP"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
