<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<!DOCTYPE eagle SYSTEM "eagle.dtd">
<eagle version="7.4.0">
<drawing>
<board>
<plain>
<wire x1="0" y1="0" x2="40" y2="0" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40" y1="0" x2="40" y2="28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="40" y1="28" x2="0" y2="28" width="0" layer="20"/>
<wire x1="0" y1="28" x2="0" y2="0" width="0" layer="20"/>
<text>SB</text>
<text>(c) www.digital-bahn.de - Sven Brandt</text>
<text>+</text>
<text>TOP</text>
<text>BOT</text>
<text>Zweipol V1.4</text>
<text>+</text>
<text>+</text>
</plain>
<libraries>
<library name="SBR_IC">
<packages>
<package name="SOT8">
<description>Body 150 mil / 3.9mm, Pitch 1.27, Microchip SN</description>
</package>
<package name="SOT20">
</package>
</packages>
</library>
<library name="SBR_HL">
<packages>
<package name="GLEICHR">
<description>Für DF005&lt;br&gt;
PADs vergrössert 11/2/03</description>
</package>
<package name="SOT23">
<description>Body 2.9 mm x 1.3 mm, grosse PADs</description>
</package>
</packages>
</library>
<library name="sbr_div">
<packages>
<package name="SMD_B">
<description>selbst ausgemessen</description>
</package>
<package name="1206">
<description>SMD 3.2 x 1.6 mm
 Gut für Handlötung</description>
</package>
<package name="TASTER_LSG">
<description>Taster Schurter LSG, Body 6.8 mm x 6.2 mm</description>
</package>
<package name="FUSE">
<description>selbst ausgemessen</description>
</package>
<package name="1206W">
<description>W für Wave, etwas zu klein, besser 1206</description>
</package>
<package name="0805SMALPAD">
<description>Kleinere Pads, Leiterbahn kann unter Device hindurch geführt werden (16 mil Bahn, 8mil Abstand)</description>
</package>
<package name="SMD_D">
</package>
<package name="LOGO">
<description>Logo Digital-Bahn.de im LS</description>
</package>
<package name="SMD_A_KL">
</package>
</packages>
</library>
<library name="sbr_mech">
<packages>
<package name="PRGSTECKER_5V">
<description>Drill 0.9, Diameter 1.67</description>
</package>
<package name="TESTP_T">
<description>SMD Lötpunkt, 2 mm x 2 mm</description>
</package>
</packages>
</library>
</libraries>
<attributes>
</attributes>
<variantdefs>
</variantdefs>
<elements>
<element name="G1" library="SBR_HL" package="GLEICHR" value="B40FS">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC1" library="SBR_IC" package="SOT8" value="12F629-SN">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C3" library="sbr_div" package="SMD_B" value="1u/35V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="F1" library="sbr_div" package="FUSE" value="2A">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC2" library="SBR_IC" package="SOT8" value="78L05">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R1" library="sbr_div" package="1206" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R2" library="sbr_div" package="1206" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="SW1" library="sbr_div" package="TASTER_LSG" value="Taster 9313">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C1" library="sbr_div" package="1206W" value="100nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="U$2" library="sbr_div" package="LOGO" value=""/>
<element name="C2" library="sbr_div" package="0805SMALPAD" value="47pF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X9" library="sbr_mech" package="PRGSTECKER_5V" value="PRGSTECKER_5V">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C4" library="sbr_div" package="SMD_D" value="10u/35V">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="IC3" library="SBR_IC" package="SOT20" value="L293_DD">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="X1" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X2" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X3" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X4" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X5" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="X6" library="sbr_mech" package="TESTP_T" value="PADBIG">
<attribute name="NAME"/>
</element>
<element name="C5" library="sbr_div" package="1206W" value="1nF">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D4" library="SBR_HL" package="SOT23" value="BAV70">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D3" library="SBR_HL" package="SOT23" value="BAV70">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R3" library="sbr_div" package="1206" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="R4" library="sbr_div" package="1206" value="22k">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="D1" library="SBR_HL" package="SOT23" value="BAV70">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
<element name="C6" library="sbr_div" package="SMD_A_KL" value="unbestueckt">
<attribute name="NAME"/>
<attribute name="VALUE"/>
</element>
</elements>
<signals>
<signal name="VCC">
<contactref element="X9" pad="P2"/>
<contactref element="IC1" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="1"/>
<contactref element="R2" pad="2"/>
<contactref element="C1" pad="2"/>
<contactref element="C6" pad="1"/>
</signal>
<signal name="GND">
<contactref element="G1" pad="NEG"/>
<contactref element="IC1" pad="8"/>
<contactref element="C3" pad="2"/>
<contactref element="IC2" pad="3"/>
<contactref element="IC2" pad="6"/>
<contactref element="IC2" pad="7"/>
<contactref element="IC2" pad="2"/>
<contactref element="SW1" pad="3"/>
<contactref element="SW1" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="5"/>
<contactref element="C1" pad="1"/>
<contactref element="C2" pad="1"/>
<contactref element="X9" pad="P1"/>
<contactref element="C4" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="5"/>
<contactref element="IC3" pad="14"/>
<contactref element="IC3" pad="15"/>
<contactref element="IC3" pad="4"/>
<contactref element="IC3" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="16"/>
<contactref element="IC3" pad="17"/>
<contactref element="C5" pad="1"/>
<contactref element="R4" pad="1"/>
<contactref element="R3" pad="1"/>
<contactref element="C6" pad="2"/>
</signal>
<signal name="B">
<contactref element="G1" pad="AC_2"/>
<contactref element="X2" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$1">
<contactref element="G1" pad="AC_1"/>
<contactref element="F1" pad="2"/>
<contactref element="R1" pad="1"/>
</signal>
<signal name="COMMAND">
<contactref element="IC1" pad="5"/>
<contactref element="R1" pad="2"/>
<contactref element="C2" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$7">
<contactref element="IC1" pad="3"/>
<contactref element="IC3" pad="9"/>
<contactref element="D3" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$3">
<contactref element="IC1" pad="2"/>
<contactref element="IC3" pad="2"/>
<contactref element="D3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="VPP">
<contactref element="X9" pad="P4"/>
<contactref element="IC1" pad="4"/>
<contactref element="SW1" pad="1"/>
<contactref element="SW1" pad="2"/>
<contactref element="C5" pad="2"/>
<contactref element="R2" pad="1"/>
</signal>
<signal name="PCLK">
<contactref element="X9" pad="P5"/>
<contactref element="IC1" pad="6"/>
<contactref element="IC3" pad="12"/>
<contactref element="D4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="PDATA">
<contactref element="X9" pad="P6"/>
<contactref element="IC1" pad="7"/>
<contactref element="IC3" pad="19"/>
<contactref element="D4" pad="1"/>
</signal>
<signal name="N$5">
<contactref element="F1" pad="1"/>
<contactref element="X1" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="18V">
<contactref element="G1" pad="POS"/>
<contactref element="C4" pad="1"/>
<contactref element="IC3" pad="10"/>
<contactref element="IC3" pad="20"/>
<contactref element="D1" pad="1"/>
<contactref element="D1" pad="2"/>
</signal>
<signal name="OUT1">
<contactref element="IC3" pad="3"/>
<contactref element="X3" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="OUT2">
<contactref element="IC3" pad="8"/>
<contactref element="X4" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="OUT3">
<contactref element="IC3" pad="13"/>
<contactref element="X5" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="OUT4">
<contactref element="IC3" pad="18"/>
<contactref element="X6" pad="TP"/>
</signal>
<signal name="N$2">
<contactref element="IC3" pad="11"/>
<contactref element="D4" pad="3"/>
<contactref element="R4" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$4">
<contactref element="IC3" pad="1"/>
<contactref element="D3" pad="3"/>
<contactref element="R3" pad="2"/>
</signal>
<signal name="N$6">
<contactref element="C3" pad="1"/>
<contactref element="IC2" pad="8"/>
<contactref element="D1" pad="3"/>
</signal>
</signals>
</board>
</drawing>
</eagle>
